### 1. Profinet安装流程

1. 使用U盘拷贝需要的文件，将文件放置U盘的根目录：

* pn\_server-x.x.x.run
* aubo\_magic\_pn\_server\_install\_v1.0\_20240422.sh

1. 使用ARCS打开`设置-U盘导入`，将` pn\_server-xxxx.run`导入控制柜，并执行shell脚本。



### 2. 查看当前pn\_server状态

1. 使用ARCS打开Profinet 按钮，观察Profinet IO当前状态；显示`已断开连接`或`已连接`为正常启动状态
2. 终端执行` systemctl status pn\_server.service `查看：

①当前pn\_server自启状态（enabled表示为自启进程）

②确认当前pn\_server版本