
profinet配置文件说明

配置文件内容样式如下



配置文件目录 ： /root/arcs\_ws/config/pn\_server.conf

当前文件内容为默认内容，如果用户手动删除配置文件，将会在重启profinet进程的时候创建新的此配置文件。如果配置文件不正确或者版本太低，请手动删除当前配置文件。

其中，

Log\_level 为指定的日志级别，trace会循环打印更加细节的内容，常规情况使用Debug即可

Enable\_after\_startup 28.x 版本arcs软件，此选项必须配置为1才可使用。其他版本，配置为0时，profinet开关受示教器中的profinet开关按钮控制。配置为1时，将会开机自启。

Network\_port 指定网口名称，此选项一般情况下不需要改变。除非使用了其他网口进行profinet通讯。

Gsd\_type 指定兼容的地址表，非开发人员指定，请勿改变，否则profinet将无法连接。